Strzelin, 09.06.2016 r.

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności 

DOTYCZY: 
zakupu i montażu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z zamiarem zakupu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączniku nr 1. 


Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi załącznik nr 2 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.


Ofertę złożyć można osobiście w GOPS, 57-100 Strzelin, ul. Kamienna 1, drogą e-mail na adres: biuro@gops-strzelin.pl lub faxem 713920577 w terminie do dnia 16.06.2016r. Godz. 15.00. 


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 604 538 361 dni robocze w godzinach od 8.30-15.30. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że właściwe postępowanie ofertowe odbędzie się po oszacowaniu wartości zamówienia. 

Załącznik nr 1

1. Pomieszczenie

· Serwerownia o wymiarach: 3,2 x 2,8 m wysokość 2,60 m

· Brak okien

· Wyposażenie: 3 serwery, 2 UPSy, Switch, Router

2. Klimatyzator ścienny SPLIT 

· nominalna moc chłodnicza min. 2,5 kW

· nominalna moc grzewcza min. 3,4 kW

· sprężarka - technologia inwertorowa

· zakres pracy: chłodzenie dla temp. zew. min.  -10 oC do 46 oC, grzanie dla temp. zew. min. -15 oC do 18 oC

· klasa energetyczna chłodzenie: A

· automatyczny restart

Przykładowy model spełniający powyższe wymagania: DAIKIN PROFFESSIONAL FTXS25G/RXS25G

3. Montaż i uruchomienie

· wykonanie przyłącza energetycznego wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenie prądowe – odległość od głównego zabezpieczenia ok. 20 m,

· montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku (możliwość montażu na ścianie),

· odległość od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej max. 5 m,

· montaż jednostki wewnętrznej,

· uruchomienie klimatyzacji potwierdzone protokołem odbioru.

4. Gwarancja i serwis

· gwarancja 36 m-cy,

· bezpłatne przeglądy serwisowe przez okres 5 lat wymagane przez producenta klimatyzatora,

· naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii w ramach gwarancji.

Załącznik nr 2

Pieczęć oferenta 

FORMULARZ OFERTOWY

.............................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

Odpowiadając na skierowane do nas zapytania o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności, a dotyczącego:

Zakupu i montażu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.
składamy ofertę, następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto.............................zł.


Obowiązujący podatek VAT  .....%...............................zł.


Cena brutto .............................................................zł.


Słownie: …………………………………………………………………………………………………
2. Szczegółowa specyfikacja oferowanego klimatyzatora stanowi załącznik nr 1 do oferty.
.......................................................

(Data i podpis osoby upoważnionej)
Załącznik nr 1 do oferty.
