Strzelin, dnia 24.09.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO
W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz.759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących:  Dostawy serwera oraz sprzętu komputerowego. 

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

57-100 Strzelin,  ul. Kamienna 1

2. Przedmiot zamówienia
Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
3. Termin realizacji zamówienia 9.10.2015 r.

4. Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %

5. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego. 

6.         Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę złożyć należy do dnia 30.09.2015r. do godz. 15:00
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1   lub   przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@gops-strzelin.pl.
Załącznik nr 1
1. Serwer - 1 szt.
	Element
	Wymagania

	Procesor
	INTEL XEON E3-1241V3 

	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB DDR3 ECC

	Dyski twarde
	5 dysków SATA 2,5", hot-plug, o prędkości obrotowej

co najmniej 7200 i pojemności co najmniej 500 GB każdy

	Kontroler dysków
	Kontroler RAID SAS/SATA LSI 9271-8i lub inny wyposażony w 8 portów SAS/SATA o przepustowości 6Gb zapewniający następujące poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

	Napęd DVD-RW
	Nagrywarka DVD SLIM

	Zarządzanie 
	Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze RJ-45, umożliwiające zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web

karty zarządzającej, zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności:

1. monitorowanie i konfiguracja podstawowych parametrów 
2. możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia/restartu serwera poza systemem operacyjnym

3. dostęp przez sieć do konsoli systemu operacyjnego lub jego środowiska graficznego

4. podgląd logów sprzętowych serwera

5. rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami

umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM)

	Sieć
	2 x RJ45 Gb Ethernet

	Obudowa
	· do zabudowy w szafie serwerowej 19”, plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania i wysuwania do celów serwisowych

· maksymalna wysokość - 4U

· mieszcząca co najmniej 8 dysków 2,5" hot-swap

· wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera muszą być w niej zamontowane

	Zasilanie
	Co najmniej 2 zasilacze, nadmiarowe (redundantne)

230V 50Hz, każdy o mocy co najmniej 400 W hot-plug

	Gwarancja
	3 lata - naprawa w ciągu 24 godzin na miejscu.

	Przykładowy serwer: Actina 110 S6 lub Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1


2. Switch - 1 szt.

	Parametr
	Wymagania

	Liczba portów 1000 Mbps
	24 szt.

	Porty mini-GBIC

	4

	Standardy sieciowe
	IEEE 802.3, 802.3u,802.3ab,802.3z

	Przepustowość
	48 Gbps

	Trunk

	Tak

	Spanning Tree

	STP, RSTP

	Zarządzalność

	WWW

	Montaż w szafach RACK 19" 
	Rack 1U

	Algorytm przełączania

	Store And Forward

	Obsługiwane protokoły
	802.1q, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3x

	Gwarancja
	Producenta minimum 24 m-cy

	Przykładowy switch: Planet GSW-2404SF


3. Drukarka - 1 szt.
	Parametr
	Wymagania

	Rodzaj
	Laserowa

	Kolor
	laserowa monochromatyczna

	Format
	A4

	Miesięczne obciążenie
	do 100000 stron

	Szybkość drukowania
	do 40 stron/minutę

	Druk dwustronny
	Automatyczny

	Interfejsy
	USB 2.0 i Ethernet 10/100Mb

	Szybkość procesora
	min 540 MHz

	Podajniki papieru
	Podajnik uniwersalny 100 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy

	Gwarancja
	Producenta 12 m-cy

	Przykładowa drukarka: HP LaserJet P3015dn


4. Monitor - 1 szt.
	Parametr
	Wymagania

	Rodzaj
	LCD LED

	Przekątna
	Minimum 22"

	Format obrazu
	16:10

	Nominalna rozdzielczość
	1680x1050

	Głośniki
	2x1W

	Interfejsy
	DSUB, DVI

	Gwarancja
	Producenta minimum 24 m-cy

	Przykładowy monitor: BENQ LED 22" BL2211M


5. Przenośna pamięć USB - 4 szt.

	Parametr
	Wymagania

	Pojemność
	Minimum 8 GB

	Interfejs
	Minimum USB 2.0

	Bezpieczeństwo
	Sprzętowe szyfrowanie zapisanych danych. Dostęp do urządzenia po wprowadzeniu hasła.

	Gwarancja
	Producenta minimum 24 m-cy

	Przykładowy model: Kingston DataTraveler Locker+ G3


Załącznik nr 2
Pieczęć oferenta 

OFERTA
.............................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami), a dotyczącego:

Dostawy serwera oraz sprzętu komputerowego.
składamy ofertę, następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto.............................zł.


Obowiązujący podatek VAT  .....%...............................zł.

Cena brutto .............................................................zł.

Słownie: …………………………………………………………………………………………………

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3. Oświadczamy,   że   firma   jest   płatnikiem   podatku   VAT   o   numerze   identyfikacyjnym NIP .......................................................
4. Szczegółowa specyfikacja oferowanego serwera i sprzętu komputerowego stanowi załącznik nr 1 do oferty.

.......................................................

(Data i podpis osoby upoważnionej)     
Załącznik nr 1 do oferty.

1. Serwer

2. Switch

3. Drukarka

4. Monitor

5. Pamięć przenośna USB
